需求要素

一 、项目名称：安全隔离与信息交换设备
二、采购需求

	序号
	询价要素
	采购需求

	1
	采购目标与用途
	根据《网络安全法》、《数据安全法》、“等级保护2.0”制度、“成都市两定机构巡检”等要求，落实《关键信息基础设施安全保护条例》中关于“安全隔离与信息交换”的强制性规定。设备通过“协议剥离”与“数据摆渡”机制，切断TCP/IP等网络协议的物理连接，阻止未知网络攻击的穿透,实现物理意义上内外网隔离的同时,支撑跨网数据实时同步、透明传输，弥补现有网络架构中跨网域交互的安全盲点，保障我院网络信息安全。

	2
	标的物
	安全隔离与信息交换设备

	3
	功能性能
	设备功能：
具有文件交换、数据库访问和同步、视频交换、访问交换等必备的基础功能模块。可扩展URL库、应用识别库、病毒库并更新升级≥3年。
设备性能：
规格：标准机架式（1U或2U）
架构：2+1架构
整机吞吐量：≥700Mbps
并发连接数：≥10万
数据库同步性能：≥10000条/秒
1Kb文件同步性能：≥3000个/秒
数据传输延时：≤20ms
平均无故障时间：（MTBF）≥70000h
开关切换时间：<10ns
内外网各内存：≥16GB
硬盘(SSD+HDD)：≥960G 
冗余电源：是
内外网各≥6个千兆电口（含Bypass）
SFP光口千兆光口：≥4个
串口(RJ45)：≥1个

	4
	数量
	1台

	5
	商务要求
	1.服务期限：1.1合同签订后365日历日内完成，提供至少3年的免费原厂维保和软件升级服务。1.2服务期限内提供7×24小时响应，故障时在规定时限内（2-4小时）远程支持或抵达现场。
2.付款方式：2.1合同签订后，甲方在收到方开具相应项目款增值税发票后10个工作日内，支付金额为合同总金额40%，2.2设备安装完成并正式启用后，乙方发起验收申请，验收报告双方签字盖章生效后，甲方在收到乙方开具相应项目款增值税发票后，10个工作日内支付剩余的60%。
3.验收标准：3.1提供有效的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》或《网络安全专用产品安全检测证书》。3.2提供由具备CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，且报告中的功能、性能参数需与投标文件一致。符合新版国标GB/T 20279-2024（或其前版GB/T 20279-2015）的要求。
3.3需移交全套技术文档，包括但不限于：设备部署拓扑图、详细的访问控制策略表、配置参数说明以及运维操作手册。

	6
	其他
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